// $Copyright$
//
// $TAHI: ct/nd/adrsolvQueuMulti.def,v 1.6 2003/10/08 11:42:40 masaxmasa Exp $

#include "nd.def"

//----------------------------------------------------------------------
// echo-request
//	TN(link-local) ==> NUT(link-local)
//
//----------------------------------------------------------------------
FEM_icmp6_echo_request(echo_request_from_tn, _HETHER_tn2nut,
	{
	 _SRC(tnv6());
	 _DST(nutv6());},
	{
	 Identifier=0x6000;
	 SequenceNumber=10;
	 payload=echo_data_tn;
	}
)

//----------------------------------------------------------------------
// echo-reply
//	NUT(link-local) ==> TN(link-local)
//
//----------------------------------------------------------------------
FEM_icmp6_echo_reply(echo_reply_to_tn, _HETHER_nut2tn,
	{
	 _SRC(nutv6());
	 _DST(tnv6());
	},
	{
	 Identifier=0x6000;
	 SequenceNumber=10;
	 payload=echo_data_tn;
	}
)

//----------------------------------------------------------------------
Payload echo_data_tn {
	data=repeat(0x11,10);
}

//----------------------------------------------------------------------
// multicast NS
//	NUT(link-local) ==> tn(solicited-node[link-local])
//	target=TN(link-local)
//	w/ SLLA
//
//----------------------------------------------------------------------
FEM_icmp6_ns(multicast_ns_to_tn, _HETHER_nut2tnsolnode,
        {
         _SRC(oneof(NUT_GLOBAL, nutv6()));
         _DST(_IPV6_SOLNODE_MCAST(tnv6()));
         HopLimit=255;
        },
        {
         TargetAddress=tnv6();
         option=_SLLOPT_nut;
        }
)

//----------------------------------------------------------------------
// unicast NA
//	TN(link-local) ==> NUT(link-local)
//	r=0, s=1, o=0
//	target=TN(link-local)
//	w/ TLLA
//
//----------------------------------------------------------------------
FEM_icmp6_na(na_from_tn, _HETHER_tn2nut,
        {
         _SRC(tnv6());
         _DST(nutv6());
         HopLimit=255;
        },
        {
         RFlag=0;
         SFlag=1;
         OFlag=1;
         TargetAddress=tnv6();
         option=_TLLOPT_tn;
        }
)

//----------------------------------------------------------------------
_HETHER_define(hether_x2nut, ether(A0N_MAC_ADDR), nutether())
_HETHER_define(hether_nut2x, nutether(), ether(A0N_MAC_ADDR))
_HETHER_define(hether_nut2xsolnode, nutether(),
	_ETHER_SOLNODE_MCAST(v6ether(A0N_MAC_ADDR)))
_TLLOPT_define(tllopt_x, ether(A0N_MAC_ADDR))

//----------------------------------------------------------------------
// echo-request
//	X(link-local) ==> NUT(link-local)
//
//----------------------------------------------------------------------
FEM_icmp6_echo_request(echo_request_from_x, hether_x2nut,
	{
	 _SRC(v6ether(A0N_MAC_ADDR));
	 _DST(nutv6());},
	{
	 Identifier=0x7000;
	 SequenceNumber=20;
	 payload=echo_data_x;
	}
)

//----------------------------------------------------------------------
// echo-reply
//	NUT(link-local) ==> X(link-local)
//
//----------------------------------------------------------------------
FEM_icmp6_echo_reply(echo_reply_to_x, hether_nut2x,
	{
	 _SRC(nutv6());
	 _DST(v6ether(A0N_MAC_ADDR));
	},
	{
	 Identifier=0x7000;
	 SequenceNumber=20;
	 payload=echo_data_x;
	}
)

//----------------------------------------------------------------------
Payload echo_data_x {
	data=repeat(0x22,10);
}

//----------------------------------------------------------------------
// multicast NS
//	NUT(link-local) ==> X(solicited-node[link-local])
//	target=X(link-local)
//	w/ SLLA
//
//----------------------------------------------------------------------
FEM_icmp6_ns(multicast_ns_to_x, hether_nut2xsolnode,
        {
         _SRC(oneof(NUT_GLOBAL, nutv6()));
         _DST(_IPV6_SOLNODE_MCAST(v6ether(A0N_MAC_ADDR)));
         HopLimit=255;
        },
        {
         TargetAddress=v6ether(A0N_MAC_ADDR);
         option=_SLLOPT_nut;
        }
)

//----------------------------------------------------------------------
// unicast NA
//	X(link-local) ==> NUT(link-local)
//	r=0, s=1, o=1
//	target=X(link-local)
//	w/ TLLA
//
//----------------------------------------------------------------------
FEM_icmp6_na(na_from_x, hether_x2nut,
        {
         _SRC(v6ether(A0N_MAC_ADDR));
         _DST(nutv6());
         HopLimit=255;
        },
        {
         RFlag=0;
         SFlag=1;
         OFlag=1;
         TargetAddress=v6ether(A0N_MAC_ADDR);
         option=tllopt_x;
        }
)

//----------------------------------------------------------------------
